Zgodnie z *§38 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2022.1670)* na treść dokumentacji dotyczącej osnowy pomiarowej składają się:

1. dane obserwacyjne;
2. dokumentacja procesu wyrównania;
3. wykaz współrzędnych punktów osnowy pomiarowej z ich charakterystyką dokładnościową po wyrównaniu;
4. szkic osnowy pomiarowej z niezbędnymi elementami konstrukcyjnymi;
5. imię i nazwisko osoby, która sporządziła dokumentację, oraz data jej sporządzenia.