Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: **WGK.6640.1.\_\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_**

**WYKAZ ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH BUDYNKU**

|  |  |
| --- | --- |
| *Powiat:* | **pilski** |
| *Gmina:* | **Szydłowo (301906\_2)** |
| *Obręb:* | **Dolaszewo (301906\_2.0075)** |
| *Adres budynku:* | **ul. Słowicza X** |
| *Identyfikator budynku1:* | **301906\_2.0075.xxx/xxx.xxx\_BUD** |
| *Numer KW2:* | **PO1I/000123456/0** |
| *Oznaczenie jednostki rejestrowej budynków2:* | **-** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Atrybut** | **Stan dotychczasowy** | | **Stan nowy5** |
| **1.** | Identyfikator działki ewidencyjnej6. |  |  | |
| **2.** | Rodzaj budynku według KŚT. |  |  | |
| **3.** | Liczba kondygnacji nadziemnych3. |  |  | |
| **4.** | Liczba kondygnacji podziemnych3. |  |  | |
| **5.** | Pole powierzchni zabudowy4. |  |  | |
| **6.** | Łączne pole powierzchni użytkowej:   1. lokali stanowiących odrębne nieruchomości, 2. lokali niewyodrębnionych, 3. pomieszczeń przynależnych do lokali. |  |  | |

Dodatkowe informacje:

|  |  |
| --- | --- |
| **Data sporządzenia wykazu:** | **01.01.2022 r.** |
| **Imię i nazwisko osoby sporządzającej wykaz:** | **Józef Nowak** |
| **Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych:** | **Jan Kowalski**, nr uprawnień: 12345678 |

**Uwaga:**

1 W przypadku nowych budynków – identyfikator nadaje organ. W przypadku budynków wyburzonych – dotychczasowy identyfikator, a po myślniku „budynek wyburzony”.

Budynek - obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (…) [tj. taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach] - patrz § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390) – rozporządzenie EGiB.

W ewidencji nie wykazuje się budynków, które nie wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, budynków projektowanych, budynków w budowie (…).

Budynki, których nie wykazuje się w ewidencji, stanowią treść bazy danych BDOT 500 - § 15 rozporządzenia EGiB.

2 W przypadku, gdy budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności - patrz § 18 ust 1 pkt 12 rozporządzenia EGiB.

3 Kondygnacja, kondygnacja nadziemna oraz kondygnacja podziemna – oznacza odpowiednio kondygnację, kondygnację nadziemną lub kondygnację podziemną, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - patrz § 2 pkt 6 rozporządzenia EGiB.

4 Pole powierzchni zabudowy oblicza się na podstawie prostokątnego rzutu na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji przyziemnej budynku, a w budynkach posadowionych na filarach na podstawie rzutu zewnętrznych płaszczyzn ścian zewnętrznych kondygnacji opartej na tych filarach – patrz § 18 ust. 2 rozporządzenia EGiB.

5 Zmiany wyróżnić kolorem czerwonym.

6Identyfikator działki ewidencyjnej, na której położony jest budynek, a w przypadku gdy budynek położony jest na kilku działkach ewidencyjnych – identyfikatory wszystkich działek ewidencyjnych, na których położony jest budynek.